

	接口名称
	定位门禁原始流水实时推送接口

	接口描述
	定位门禁原始流水实时推送接口

	请求地址
	[bookmark: _GoBack]http://XXXX:XXXX/XXX/open/information/getAccessControlInformations.do

	请求方式
	POST/

	返回值类型
	json

	请求参数说明

	字段名
	字段类型
	默认值以及范围
	字段说明

	empNo
	String
	
	员工编号

	punchTime
	String
	必传字段
	打卡时间

	icCard
	String
	必传字段
	IC卡号

	perCode
	String
	
	人员识别码

	convertIcCard
	String
	必传字段
	转换后的IcCard和IC卡号字段一样需要传入

	deviceNo
	String
	
	人员MAC地址

	gprsNo
	String
	
	gprs编码

	wiegand
	int
	
	韦根

	punchType
	int
	必传字段
	打卡机类型 1为ic卡,2为人员识别码

	equType
	int
	必传字段
	设备类型：设备类型 0为ic卡，1为指纹，2为人脸

	direction
	int
	必传字段
	方向-1// 为进，2是出>;

	sensorDire
	int
	
	传感器识别方向

	recTime
	long
	
	接收时间

	参数实例json格式 Boyd请求参数

	{
"830000006":
	{
	  "empNo": null,
	  "punchTime": "2022-02-15 12:30:42",
	  "icCard": "830000006",
	  "perCode": null,
	  "convertIcCard": "830000006",
	  "deviceNo": null,
	  "gprsNo": null,
	  "wiegand": 0,
	  "punchType": 1,
	  "equType": 0,
	  "direction": 1,
	  "sensorDire": 0,
	  "recTime": 0
	}
}

	返回结果实例

	
{
    "status": 0
}




